**Motorlu araçlarda alkol kilidi kurulumunun kolaylaştırılmasıyla ilgili ayrıntılı kurallar ortaya koyarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2019/2144 sayılı Regülasyonuna ilave bulunan ve Regülasyonun II. Ekini değiştiren**

**19 Nisan 2021 tarihli**

**(AB) 2021/1243 SAYILI YETKİ DEVRİNE DAYANAN KOMİSYON REGÜLASYONU**

**(AEA ile ilgili metin)**

AVRUPA KOMİSYONU,

Avrupa Birliği’nin İşleyişi hakkındaki Anlaşmayı,

(AB) 2018/858 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonunu değiştiren ve (AT) No 78/2009, (AT) No 79/2009 ve (AT) No 661/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonlarını ve (AT) No 631/2009, (AB) No 406/2010, (AB) No 672/2010, (AB) No 1003/2010, (AB) No 1005/2010, (AB) No 1008/2010, (AB) No 1009/2010, (AB) No 19/2011, (AB) No 109/2011, (AB) No 458/2011, (AB) No 65/2012, (AB) No 130/2012, (AB) No 347/2012, (AB) No 351/2012, (AB) No 1230/2012 ve (AB) 2015/166 (1) Komisyon Regülasyonlarını ve özellikle bu son regülasyonun 4(6) ve 6(6). maddesini yürürlükten kaldıran, motorlu araçlar ve römorkları ve bu araçlarda kullanılması amaçlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve korunmasız karayolu kullanıcılarının ve yolcuların korunması ile ilgili tip onayına ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli (AB) 2019/2144 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonunu dikkate alarak,

Aşağıdaki gerekçelerle:

1. (AB) 2019/2144 sayılı Regülasyonun 6. maddesi, M ve N kategorisindeki motorlu araçların, alkol kilidi montajını kolaylaştırmak dahil olmak üzere belirli gelişmiş araç sistemleriyle donatılmasını gerektirir. II.Ekte, bu araçlarda alkol kilidi montajının kolaylaştırılması ile ilgili motorlu araçların tip onayı için temel gerekleri ortaya koymaktadır.

(2) Alkol kilitleri, vücutlarında belirli bir sınır değeri aşan alkol konsantrasyonları bulunan kişilerin motorlu araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırır.

(3) Alkol kilidi montajının kolaylaştırılmasıyla ilgili olarak araçların onayına ilişkin özel gerekliliklerle ilgili ayrıntılı kurallar gereklidir.

(4) Avrupa Standardı EN 50436 serisi, alkol kilitleri için test yöntemlerini ve temel performans gerekliliklerini belirtir ve yetkililer, karar vericiler, alıcılar ve kullanıcılar için rehberlik sağlar. Bu serideki standartlar ayrıca alkol kilitlerinin montajını kolaylaştırmak için motorlu taşıtlarla ilgili özel hükümler içermektedir.

(5) Alkol kilitleri çoğunlukla satış sonrası montaj için tasarlanmıştır. Bu amaçla aracın elektrik ve kontrol devrelerine bağlanırlar. Bu tür bir montaj, aracın uygun performansını veya bakımını engellememeli, aracın emniyetini ve güvenliğini bozmamalı, aynı zamanda uzman ve eğitimli montajcılar için mümkün olduğunca basit olmalıdır.

(6) Bu nedenle, teknisyenlerin belirli bir araç modeline bir alkol kilidini düzgün bir şekilde monte etmelerine izin vermek için, araç imalatçılarının web sitelerinde alkol kilitlerin montajına ilişkin açık talimatları içeren bir belge ('montaj belgesi') sağlamalarını şart koşulması gerekir.

(1) ATRG L 325, 16.12.2019, s. 1.

(7) Montaj belgesinde yer alan bilgilerin bir kısmı güvenlikle ilgili araç onarım ve bakım bilgi hizmetleriyle ilgili olabileceğinden, bu bilgiler yalnızca (AB) 2018/858 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonun X Ekinin 3. Açıklayıcı Eki uyarınca akredite kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş bağımsız operatörlere sunulmalıdır (2).

(8) (AB) 2019/2144 sayılı Regülasyonun II. Ekindeki gerekliliklerin listesini içeren tablo, alkol kilidi montajının kolaylaştırılmasıyla ilgili düzenlemelere herhangi bir atıfta bulunmaz. Bu nedenle, bu Ekte bu Regülasyona atıf yapılması gereklidir.

(9) Bu nedenle (AB) 2019/2144 sayılı Regülasyonun uygun şekilde değiştirilmesi gerekir.

(10) (AB) 2019/2144 sayılı Regülasyon 6 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağından, bu Regülasyon aynı tarihten itibaren geçerli olmalıdır.

İŞBU REGÜLASYONU KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

**Alkol kilidi montajının kolaylaştırılmasına ilişkin gereklilikler**

Alkol kilidi montajının kolaylaştırılmasına ilişkin motorlu taşıtların tip onayı, I.Ekte belirtilen gerekliliklere tabi olacaktır

Madde 2

 **(AB) 2019/2144 sayılı Regülasyon değişikliği**

 (AB) 2019/2144 sayılı Regülasyonun II. Eki, bu Regülasyonun II. Ekine uygun olarak değiştirilmiştir.

Madde 3

**Yürürlük ve Uygulama**

Bu Regülasyon Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe girer.

6 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanır.

 Bu Regülasyon bütün unsurları ile bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır. Brüksel’de 19 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Komisyon adına

Başkan

Ursula VON DER LEYEN

(2) (AT) 715/2007 ve (AT) 595/2009 sayılı Regülasyonları değiştiren ve 2007/46/EC sayılı Yönetmeliği yürürlükten kaldıran motorlu taşıtlar ve römorklarının ve bu tür araçlara yönelik sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin onaylanması ve piyasa gözetimine ilişkin 30 Mayıs 2018 tarihli (AB) 2018/858 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu, (ATRG L 151, 14.6.2018, s. 1.)

EK I

**Teknik gereklilikler**

1. Alkol kilidi montajının kolaylaştırılması, aşağıdakilere uygun bir alkol kilidinin takılmasına veya güçlendirilmesine izin verecektir: Avrupa Standartları EN 50436-1:2014 veya EN 50436-2:2014+A1:2015.

2. M ve N kategorilerindeki her bir motorlu taşıtta alkol kilidi montajını kolaylaştırmaya ilişkin araç sistemi, Avrupa Standardı EN 50436-7:2016'ya uygun alkol kilidi montaj belgesinde ('montaj belgesi') belirtilen ilgili araç modeline uygun olacaktır. Bu amaçla montaj belgesi EN 50436-7:2016 Ek C 3a, 3b veya 3c'deki seçeneklerden en az birini kapsamalıdır. Araç imalatçısı, onay kuruluşu ve teknik servis ile anlaşarak Avrupa Standardının sonraki revizyonlarına uygun montaj belgesini sağlayabilir.

3. Montaj belgesi

3.1. Montaj belgesi, aşağıdaki bilgi setlerinden herhangi birini kapsayacak şekilde bir alkol kilidinin montajına ilişkin ayrıntılı bir açıklama, şemalar ve resimler içerecektir:

(a) akü beslemesi, topraklama, araç kullanıma hazır ve çalıştırma etkinleştirici ile ilgili bilgiler;

(b akü beslemesi, topraklama, araç kullanıma hazır ve çalıştırmaya izin veren veya çalıştırmayı yasaklayan giriş ve çıkış hattı ve isteğe bağlı tahrik kapasitesi (örneğin motor çalışması) veya araç hareket sinyal hattı tespiti ile ilgili bilgiler; veya

(c) akü beslemesi, topraklama ve veri yolu bağlantısı ile ilgili bilgiler.

3.2. Standart bir araca alkol kilidinin takılmasına izin vermek için gerekli her türlü ek yazılım, donanım veya prosedürler tanımlanmalı ve montaj belgesinde belirtilmelidir. Standart araç, montaj belgesinde tanımlanmalı ve belirtilmelidir.

3.3. Alkol kilidi normal olarak engelleme durumunda olacaktır. Alkol kilidinin engelleme durumu, açık bir çıkış rölesi, karşılık gelen bir çıkış sinyali veya karşılık gelen dijital veri yolu mesajı ile sağlanacaktır. Bu rölenin kapanması veya bloke edici çıkış sinyalinin bloke olmayan çıkış sinyaline değiştirilmesi veya karşılık gelen bloke olmayan veri yolu mesajının iletimi, önceden ayarlanmış limitin altında bir alkol konsantrasyonuna sahip bir alkol (nefes) testi ile gerçekleşir.

3.4. Takılı bir alkol kilidi, yalnızca motor çalıştırma işlemine veya araç ana kontrol anahtarının etkinleştirilmesi üzerine aracın kendi gücüyle hareket etmesine izin verilmesine müdahale edecek ve alkol kilidi, çalışan bir motoru veya hareket eden bir aracı etkilemeyecektir.

4. Alkol kilidini kolaylaştırma bilgilerine erişim

4.1. Araç imalatçıları, standartlaştırılmış montaj belgesinin ilgili ayrıntıları içeren bir form biçiminde araç alkol kilidi kolaylaştırma bilgilerinin (AB) 2018/858 Ek X'e uygun olarak erişilebilir olmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri ve prosedürleri uygulamaya koyacaktır. Bazı bilgiler emniyete ilişkin araç onarım ve bakım bilgi hizmetleriyle ilgili olabileceğinden, alkol kilidi kolaylaştırma bilgilerine erişim, bu Ekin 3.Açıklayıcı Ekinde belirtilen prosedüre uygun bağımsız operatörlerle sınırlıdır.

5. Araç imalatçısı, bu Ekin Açıklayıcı ekinde yer alan şablon kullanılarak hazırlanmış bir beyanı bilgi belgesine ekler.

Açıklayıcı Ek

**İmalatçı beyanı**

(İmalatçı):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İmalatçının adresi):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yetki Devrine Dayanan (AB) 2021/1243 sayılı Komisyon Regülasyonu (1) uyarınca markası ve tipi aşağıda verilen araç için alkol kilidi takılmasına ilişkin belgeye erişim sağladığını onaylamaktadır : ………………………….

Alkol kilidi montaj belgesine erişilebilecek başlıca web sitesi adres(ler)i bu beyanın A Ekinde listelenmiştir. Bu beyanı imzalayan sorumlu imalatçı temsilcisinin iletişim bilgileri bu beyanın B Ekinde belirtilmiştir.

……[Tarih] … tarihinde …[Yer]’de hazırlanmıştır

[İmza] [Unvan][]

Ek A: web sayfası adresi(leri)

Ek B: iletişim detayları

1. (AB) 2019/2144 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonuna ilavede bulunan ve bu Regülasyonun II. Ekini değiştiren motorlu araçlarda alkol kilidi takılmasının kolaylaştırılmasıyla ilgili ayrıntılı kuralları belirleyen 19 Nisan 2021 tarihli (AB) 2019/2144 sayılı Yetki Devrine Dayanan Regülasyon (ATRG L 272 s. 11).

EK II

 **(AB) 2019/2144 sayılı Regülasyon Değişikliği**

(AB) 2019/2144 sayılı Regülasyonun II. Ekinde E1 satırı aşağıdaki ile değiştirilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘E1 Alkol kilidi montajının kolaylaştırılması |  (Ab) 2021/1243 sayılı yetki Devrine Dayalı Regülasyon (\*) |  | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |

(\*) Motorlu araçlara alkol kilidi takılmasının kolaylaştırılmasına ilişkin detaylı kuralları belirleyerek (AB) 2019/2144 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonuna ilavede bulunan ve b119 Nisan 2021 tarihli (AB)2021/1243 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Regülasyonu u Regülasyonun II. Ekini değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2019/2144 Tüzüğünü, motorlu araçlarda alkol kilidi (ATRG L 272, s. 11).’